Техніка безпека під час збору врожаю ранніх зернових та круп’яних культур


Починаються жнива. Прагнення аграріїв зібрати врожай в найкоротші терміни, часто в умовах нестійких погодних умов, при недостатній кількості прибиральної техніки, значної її зношеності і низької надійності спонукає керівників господарств, спеціалістів і безпосередніх виконавців робіт нехтувати вимогами охорони праці та протипожежної безпеки, що в кінцевому результаті часто призводить до сумних наслідків. Як показує статистика, саме в цей період відбувається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві, наслідками яких стає каліцтво і смерть працівників. Тому керівникам сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств необхідно взяти під особистий контроль питання стану безпеки праці під час проведення збиральної компанії та виконання ряду першочергових заходів, а саме:
· до роботи на тракторах та комбайнах допускати осіб віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання та інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки і мають посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою відповідної категорії;
· забезпечити всіх працівників, задіяних на жнивах, спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно існуючих норм;
· на відведених ділянках влаштувати обладнані польові стани й місця для відпочинку працівників;
· задіяна до жнив техніка, агрегати та автомобілі повинні бути справними, оснащені іскрогасниками, укомплектовані первинними засобами пожежогасіння;
· пожежонебезпечні частини обладнання тракторної та зернозбиральної техніки в ході експлуатації необхідно своєчасно очищати від пилу і полови;
· не допускати до експлуатації трактора, що не обладнані електростартерним запуском двигуна та з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі;
· обладнати всі обертові та рухливі частини сільськогосподарської техніки і механізми, зерноочисні машини, устаткування захисними огородженнями;
· під час роботи в полі та переміщенні по дорогах на зернозбиральному комбайні повинен перебувати лише комбайнер;
· під час переїздів вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин необхідно перевести в транспортне положення. Дистанція між збиральними машинами повинна бути не менше 50 м.
Слід пам'ятати, що технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки проводиться тільки після повної зупинки всіх агрегатів та заглушеному двигуні.
Відповідно до законодавства, роботодавець повинен створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також забезпечити додержання цих вимог усіма учасниками виробничого процесу. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за не виконання або не належне виконання зазначених вимог.
Дрібниць і недопрацювань у забезпеченні безпечних умов праці під час збору врожаю не повинно бути. Безпека праці має стати головним пріоритетом як для керівного складу, так і для рядових працівників.
